附件1

临时动火作业审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位 |  | 动火部位（区域） |  |
| 动火原因 |  | 动火方式 | 1.用火2.气焊3.电焊4.有火花切割 5.其他 |
| 动火作业持续时间 | 自 月 日 时 分至 月 日 时 分 |
| 动火施工单位 |  | 操作人 |  |
| 现场监护人 |  |
| 动火施工单位安全承诺 | 我单位采取以下安全措施，保证动火作业安全，承诺如下:1.先审批、后作业，不得未报先做；2.作业现场配备足灭火器材；3.作业人员具备相应的资格证明；4.确保现场及周边无易燃易爆物品；5.作业现场负责和安全员到位方可作业；6.加强观察，出现不安全苗头立即停止动火；7.一旦发生事故立即组织扑救并报告；8.清理并复查作业现场，确保无遗留火种。我知晓本次动火作业相关事项，承担因动火作业造成损失项目负责人签字: 年 月 日 |
| 申报单位审核意见 | 已审核动火操作人员资格证明，同意动火。单位消防安全责任人（管理人）签字（盖章）：年 月 日 |
| 保卫处审批意见 | 审批手续完备，同意申报单位意见。审批人签名(公章)： 年 月 日 |

注：1. 严格执行《动火作业安全规定》中动火前“九不”，动火中“四要”，动火后“一清”。

2.此表一式两份，一份交保卫处存档，一份由作业人员手持便于现场检查。

附件2

动火作业安全规定

一、动火前“九不”

1.防火、灭火措施没落实不动火。

2.周围的杂物和易燃品、危险品未清除不动火。

3.附近难以移动的易燃结构物未采取安全防范措施不动火。

4.凡盛装过油类等易燃、可燃液体的容器、管道用后未清洗干净不动火。

5.在进行高空焊割作业时，未清除地面的可燃物品和采取相应防护措施不动火。

6.储存易燃易爆物品的仓库、车间和场所未采取安全措施，危险性未清除不动火。

7.未配备灭火器材或器材不足不动火。

8.地下室、地沟及检查井等密闭空间未探明是否有可燃气体，无排风设施不动火。

9.现场安全负责人不在场不动火。

二、动火中“四要”

1.现场监护人要坚守岗位。

2.现场负责人、监护人和动火作业人员要加强观察、精心操作，发现不安全苗头时，立即停止动火。

3.一旦发生火灾或爆炸事故时要立即报警和组织扑救。

4.动火作业人员要严格执行安全操作规程。

三、动火后“一清”

1.完成动火作业后，动火人员和现场责任人要彻底清理动火作业现场，并确认无火灾隐患后才能离开。